**SOAL PRODUKTIF**

SatuanPendidikan : SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Program Keahlian : TATA BUSANA

Jenis Soal : PILIHAN GANDA

Mata Pelajaran : PEMBUATAN BUSANA COSTUM MADE

Jumlah Soal : 40 SOAL

Kelas : XI TB 1 & 2

1. Suatu upaya untuk menjaga kesehatan pekerja dan mencegah pencemaran di sekitar tempat kerja merupakan pengertian dari…….
2. Kesehatan kerja
3. Keselamatan kerja
4. Keamana
5. Ruang lingkup

ANS: A

1. Kejadian tidak terduga dan tidak diinginkan, tidak ada unsure kesenjangan merupakan………
2. Pengertian keselamatan
3. Pengertian kesehatan
4. Pengertian keamana
5. Pengertian kecelakaan

ANS: D

1. Terkena sengatan arus listrik merupakan salah satu jenis……
2. Kecelakaan keja
3. Kurangnya tekanan listrik
4. Kurangnya tenaga keamanan
5. Kurangnya kesehatan badan

ANS: A

1. Salah satu usaha pencegahan kecelakaan kerja adalah……..
2. Memasang rambu-rambu lalu lintas
3. Memsang tanda-tanda peringatan
4. Memasang tanda-tanda kelalaian
5. Memasang tanda-tanda kebakaran

ANS: B

1. Tempat kerja yang baik sesuai peraturan K3 adalah…..
2. Memakai pakaian kerja
3. Menjaga kebersihan tangan
4. Menjaga kebersihan sendiri
5. Cukup cahaya, ventilasi baik, kebersihan area kerja dan kenyamanan

ANS: D

1. Melindungi tenaga kerja atau hak keselamatannya dalam melakukan pekerkjaan untuk kesejahteraan hidup merupakan……
2. Arti K3
3. Tujuan K3
4. Fungsi K3
5. Tujuan Kesehatan

ANS: B

1. Pemberian/pemindahan tanda-tanda pola pada pembuatan pola di atas kain yaitu dengan menggunakan ……….
2. Guntingan tepi
3. Karbon jahit
4. Kapur jahit
5. Pensil warna

ANS: B

1. Yang termasuk bahan dalam pemeliharaan mesin jahit yaitu ……………..
2. Obeng
3. Minyak mesin
4. Kuas
5. Minyak kelapa

ANS: B

1. Yang dimaksud dengan alat jahit tangan yaitu ………….
2. Jarum tangan
3. Jarum mesin
4. Gunting
5. Jarum pentul

ANS: A

1. Untuk menghindari terjadinya kilau pada permukaan bahan pada saat menyetrika busana maka perlu menggunakan ……………..
2. Semprotan air
3. Lap pelembab warna putih
4. Lap pelembab berwarna
5. Lap pelembab basah

ANS: B

1. Yang termasuk dalam alat jahit yaitu …………
2. Mesin jahit
3. Jarum tangan
4. Gunting
5. Pendedel

ANS: A

1. Mesin obras, mesin lubang kancing dan mesin neci merupakan ……….
2. Alat jahit tambahan
3. Alat jahit pokok
4. Alat bantu menjahit
5. Alat bantu jahit

ANS: A

1. Kelebihan kain yang berfungsi untuk menggabungkan bagian yang satu dengan bagian yang lainnya pada busana adalah……….
2. Kampuh
3. Kelim
4. Kerah
5. Manset

ANS: A

1. Untuk mengetahui jumlah bahan yang akan digunakan merupakan fungsi dari….
2. Merancang harga
3. Merancang bahan
4. Membuat pola
5. Merubah pola

ANS: B

1. Setelah bahan digunting, hal yang diakukan selanjutnya adalah….
2. Dijahit
3. Diberi tanda dengan merader
4. Menyambung bahu
5. Menyambung sisi

ANS: B

1. Wadah atau pembungkus yang berguna untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kerusakan pada barang yang dikemas merupakan pegertian dari….
2. Kemasan
3. Kantongan
4. Plastic
5. Amplop

ANS: A

1. Apa yang dimaksud dengan tailor…
2. Usaha penjahitan yang sudah maju
3. Sebuah perusahaan yang membuat busana dalam jumlah besar
4. Usaha penjahitan busana pria
5. Usaha penjahitan busana wanita

ANS: C

1. Pakaian resmi yang digunakan, berlengan panjang dan dipakai di luar kemeja adalah pengertian dari….
2. Kemeja
3. Blero
4. Cardigan
5. Jas

ANS: D

1. Busana jaket/jas merupakan busana yang dipakai pada kesempatan….
2. Sekolah
3. Rumah
4. Kerja
5. Pesta

ANS: C

1. Berikut ini yang termasuk komponen hiasan yang terdapat pada tengah muka jas adalah…
2. Saku
3. Kerah
4. Benang
5. Lengan

ANS: A

1. Kerah yang digunakan dalam pembuatan jas adalah….
2. Kerah kemeja
3. Kerah sanghai
4. Kerah jas
5. Kerah rebah

ANS: C

1. Tanda pola dengan kode F 01 F, kode F yang berada pada bagian depan singkatan dari….
2. Fabric
3. Front
4. Furing
5. Fliselin

ANS: B

1. Tanda pola dengan kode F 02 F, kode F yang berada pada bagian belakang singkatan dari….
2. Fabric
3. Front
4. Furing
5. Fliselin

ANS: A

1. Bahan pelapis yang digunakan untuk bahan pengeras atau pembentuk disebut….
2. Interfacing
3. Underlining
4. Interlining
5. Lining

ANS: A

1. Saku yang digunakan pada jas yang memiliki 2 bibir adalah….
2. Saku vest
3. Saku paspoal
4. Saku tempel
5. Saku samping

ANS: B

1. Penomoran pola dengan kode C 01 F, kode C pada keterangan pola adalah….
2. Kerah
3. Lengan
4. Saku
5. Belahan

ANS: A

1. Penomoran pola P 02 F, kode P adalah keterangan pola untuk….
2. Kerah
3. Lengan
4. Saku
5. Belahan

ANS: C

1. Alat yang digunakan untuk melekatkan kain keras dengan bahan utama dalam pembuatan jas adalah….
2. Setrika
3. Setrika uap
4. Papan strika
5. Mesin press

ANS: D

1. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengepresan adalah …….
2. Jumlah bahan/kain
3. Jenis bahan/kain
4. Harga bahan/kain
5. Jumlah alat

ANS: B

1. Kampuh yang digunakan dalam pembuatan jas adalah….
2. Kampuh sarung
3. Kampuh pipih
4. Kampuh buka
5. Kampuh balik

ANS: C

1. Shoulder pad/ padding adalah pengganjal bahu yang terbuat dari busa, fungsi dari padding adalah…
2. Agar bahu terlihat lebih datar dan tegap
3. Agar lengan terlihat gemuk
4. Agar bahu terlihat panjang
5. Agar bahu terlihat lebar

ANS: A

1. Lengan yang digunakan dalm pembuatan jas adalah…
2. Lengan licin
3. Lengan tulip
4. Lengan balon
5. Lengan jas

ANS: D

1. Istilah “klep” pada saku adalah…
2. Bibir saku
3. Penutup saku
4. Lapisan saku
5. Garis saku

ANS: B

1. Langkah akhir penyelesaian jas adalah menyambung bagian…
2. Kerah
3. Lengan
4. Kancing’
5. Belahan

ANS: B

1. Lebar bibir saku paspoal adalah
2. 0.5 cm
3. 1 cm
4. 1,5 cm
5. 2 cm

ANS: A

1. Panjang lubang kancing paspoal adalah…
2. 0.5 cm
3. 1 cm
4. 1,5 cm
5. 2 cm

ANS: D

1. Jarak saku dari batas pinggang adalah…
2. 5 cm
3. 6 cm
4. 7 cm
5. 8 cm

ANS: C

1. Langka pertama pembutan jas adalah….
2. Menyambung princes
3. Menyambung sisi
4. Menyambung bahu
5. Menyambung lengan

ANS: A

1. Agar puncak lengan terlihat membentuk hal yang dilakukan adalah….
2. Dikerut
3. Buat setikan berulang diatas tanda rader
4. Dijahit pas rader
5. Dilipat

ANS: B

1. Fungsi rancangan bahan adalah…
2. Untuk mengetahui banyaknya bahan yang dibutuhkan
3. Untuk menghemat bahan
4. Untuk mengrtahui harga jual
5. Untuk mengetahui sisa kain

ANS: A

**KUNCI JAWABAN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 11 | A | 21 | C | 31 | A |
| 2 | D | 12 | A | 22 | B | 32 | D |
| 3 | A | 13 | A | 23 | A | 33 | B |
| 4 | B | 14 | B | 24 | A | 34 | B |
| 5 | D | 15 | B | 25 | B | 35 | A |
| 6 | B | 16 | A | 26 | A | 36 | D |
| 7 | B | 17 | C | 27 | C | 37 | C |
| 8 | B | 18 | D | 28 | D | 38 | A |
| 9 | A | 19 | C | 29 | B | 39 | B |
| 10 | B | 20 | A | 30 | C | 40 | A |