MATA PELAJARAN : PEMBUATAN BUSANA INDUSTRI

KELAS : XII TATA BUSANA

TAHUN AJARAN : 2023/2024

1. Busana yang di buat dalam jumlah besar dan menggunakan ukuran standar , adalah ciri-ciri dari:

A. Busana Pesta

B. Busana Kerja

C. Busana butiks

D. Busana Industri

Ans : D

2. Yang merupakan Marker Lay Out adalah:

A. Tata letak buku

B. Tata letak kain

C. Tata letak pola

D. Tata letak bahan

Ans : C

3. Proses pembuat pola dibuat menggunakan ukuran tubuh yang sudah di standarkan dinamakan pola:

A. Pola konstruksi

B. Pola cetak

C. Pola soen

D. Pola chatmark

Ans ; B

4. Ciri -ciri pola cetak ada beberapa macam, dibawah ini yang tidak termasuk kedalam ciri pola cetak adalah:

A. Pola praktis

B. Pola siap pakai

C. Terdiri dari beberapa macam desain

D. Terdiri dari beberapa macam ukuran

Ans : A

5. Informasi yang tidak terdapat dalam label busana

A. Harga

B. Warna

C. Ukuran

D. Exp date

Ans : E

6. Menggelar kain pada meja potong, dimana jumlah lapisan kain digandakan mencapai 100 lembar atau lebih,proses ini disebut dengan istilah:

A. Bundeling

B. Presshing

C. Cutting

D. Spreading

Ans : D

7. Di bawah ini adalah tahapan pembuatan busana secara industry,kecuali:

A. Printing

B. Cutting

C. Spreading

D. Marker layout

Ans : A

8. Bundeling merupakan tahap proses pembuatan busana industri, tahap yang paling tepat dilakukan  sebelum proses bundeling adalah:

A. Marker

B. Spreading

C. Cutting

D. Labeling

Ans. D

9. Pak Andi memesan 120 potong  baju Toga yang terdiri dari ukuran S,M dan L  untuk acara Wisuda siswa kelas XII di sekolah nya. Dalam proses pembuatan busana industri pak Andi berperan sebagai:

A. Buyer

B. CAO

C. Bos

D. Manejer

Ans : A

10. Lembar kerja yang berisi informasi tentang tahapan pembuatan /langkah kerja yang harus dilalui pada proses pembuatan busana secara industry terdapat pada:

A. Tiket

B. Label

C. Kartu

D. Brosur

Ans : A

11. Mesin Spreader adalah alat yang digunakan untuk:

A. Membuat pola secara otomatis

B. Mencetak pola secara otomatis

C. Memperbanyak pola secara otomatis

D. Menggelar kain secara otomatis

Ans : D

12. Suatu proses pekerjaan menyatukan potongan-potongan kain dalam satu model pakaian yang telah dikelompokkan sesuai dengan warna dan ukuran yang sejenis, proses kerja ini dikenal dengan istilah:

A. Cutting

B. Triming

C. Sewing

D. Bundeling

Ans : D

13. Label yang berisikan tentang petunjuk perawatan pakaian di sebut dengan:

A. Care label

B. Side label

C. Hand label

D. County label

Ans : A

14. Pakaian diberikan dan disambung diluar pabrik,kemudian disetor kembali setengah jadi dan diselesaikan kembali di dalam pabrik, proses pembuatan busana industry ini disebut dengan sistim:

A. Sewa

B. Bundel

C. Sistem ban berjalan

D. Sistem setengah jadi

Ans : D

15. Membersihkan benang merupakan salah satu proses  akhir dari penyelesaian busana yang disebut dengan....

A. finishing

B. Packing

C. Strimming

D. Labeling

Ans : C

16. Rancangan bahan yang dibuat dengan mengutip/memindahkan lembaran - lembaran pola dari suatu desain busana diatas kertas atau bahan tekstil berdasarkan cutting order disebut......

A. Marker Layout

B. Budling

C. Cutting Layout

D. trimming

Ans : A

17. Balok besi dengan pegangan terdapat dalam berbagain ukuran yang berfungsi untuk menahan bahan tekstil saat dipotong disebut........

A. Pemberat

B. Gunting

C. Jepitan

D. Gantungan

Ans : A

18. Berikut ini adalah hal -  hal yang dapat disebutkan pada sebuah label ,kecuali..…

A. Ukuran garmen

B. Nama pabrik

C. Jumlah tiap  bandel

D. Asal  negara

Ans : A

19. Alat yang dirancang untuk menjepit lembaran – lembaran kain sehingga dapat dipindahkan dan di potong  dengan mudah disebut.........

A. Gunting

B. Jepitan

C. Gantungan

D. Rader

Ans : B

20. Lembar kerja yang berisi informasi tentang tahapan pembuatan /langkah kerja yang harus dilalui pada proses pembuatan busana secara industry terdapat pada

A. Tiket

B. Label

C. Kartu

D. Brosur

Ans : A

21. Suatu proses pekerjaan menyatukan potongan-potongan kain dalam satu model pakaian yang telah dikelompokkan sesuai dengan warna dan ukuran yang sejenis, proses kerja ini dikenal dengan istilah

A. Cutting

B. Triming

C. Sewing

D. Bundeling

Ans : D

22. Perhatikan gambar di bawah, nama yang tepat untuk  mesin potong di bawah adalah

A. Ban knife

B. Round knife

C. Strainght knife

D. Dil knife

Ans : B

23. Membersihkan benang merupakan salah satu proses  akhir dari penyelesaian busana yang disebut dengan....

A. finishing

B. Packing

C. Strimming

D. Labeling

Ans : C

24. Balok besi dengan pegangan terdapat dalam berbagain ukuran yang berfungsi untuk menahan bahan tekstil saat dipotong disebut....

A. Pemberat

B. Gunting

C. Jepitan

D. Gantungan

Ans: A

25. Berikut ini adalah hal -  hal yang dapat disebutkan pada sebuah label ,kecuali..…

A. Ukuran garmen

B. Nama pabrik

C. Jumlah tiap  bandel

D. Asal  negara

Ans: A

26. Alat yang dirancang untuk menjepit lembaran – lembaran kain sehingga dapat dipindahkan dan di potong  dengan mudah disebut.........

A. Gunting

B. Jepitan

C. Gantungan

D. Rader

Ans : B

27. Berikut ini macam – macam mesin dalam pembuatan busana industri ,kecuali....

A. Mesin obras

B. Mesin pemasang kancing

C. Mesin overd desk

D. Mesin dinamo

Ans: D

28. Pola yang dibuat berdasarkan daftar ukuran umum atau ukuran yang telah ditentukan, seperti ukuran Small, Medium, Large dan Extra large merupakan pengertian dari pola….

A. Pola Jadi

B. Pola Standar

C. Pola Kontruksi

D. Pola Kombinasi

Ans: B

29. Pola yang dibuat berdasarkan ukuran tubuh sipemakai dan digambarkan dengan perhitungan secara matematika merupakan pengertian dari…

A. Pola Draping

B. Pola Standar

C. Pola Kontruksi

D. Pola Kombinasi

Ans: C

30. Langkah awal sebelum membuat pola adalah mengukur tubuh. Cara mengambil ukuran panjang muka pada pragawati adalah…..

A. Diukur  dari batas tulang yang menonjol sampai batas pinggang

B. Diukur dari pangkal bahu tertinggi sampai batas garis pinggang

C. Diukur dari lekuk leher depan sampai garis batas pinggang

D. Diukur dari batas bahu yang menonjol sampai garis pinggang

Ans: C

31. Model lengan yang menyatu dengan badan adalah

A. Lengan jas

B. Lengan Bishop

C. Lengan Setali

D. Lengan Raglan

Ans: C

32. Dengan adanya pengembangan mode yang sangat cepat  mempengarugi mode-mode busana yang ada dipasaran contohnya saja pengembangan mode-mode rok yang semakin tampil menarik. Seperti yang kita ketahui begitu banyak model rok dengan berbagai ukuran. Dibawah ini manakah ukuran panjang rok yang digunakan untuk rok mini…..

A. Panjang Rok sampai batas lutut

B. Panjang rok diatas lutut 10 - 15cm

C. Panjang menyentuh lantai

D. Panjang  rok sampai batas mata kaki

Ans: B

33. Kelebihan pada tiap sisi pola yang digunakan untuk menyambung atau penyelesaian busana tiap komponen potongan bahan disebut….

A. Kelim dan rompok

B. Kelim dan kampuh

C. Kampuh dan rompok

D. Rompok dan tiras kai

Ans: B

34. Kampuh yang penyelesaiannya diselesaikan dengan cara menjahit ulang sisi bagian buruk yang dijahit merupakan jenis kampuh….

A. Kampuh balik

B. Kampuh sarung

C. Kampuh buka

D. Kampuh peranci

Ans: A

35. Kegunaan dari rancangan bahan adalah, kecuali….

A. Untuk mengetahui banyaknya bahan yang dibutuhkan sesuai desain busana yang akan dibuat.

B. Untuk menghindari kekurangan dan kelebihan bahan.

C. Sebagai pendoman waktu mengunting agar tidak terjadi kesalahan.

D. Untuk mengetahui jumlah biaya yang diperlukan.

Ans: D

36. Berikut ini adalah gambar busana dengan penyelesaian geris leher….

A. Kelim

B. Serip

C. Kampuh

D. Rompok

Ans: B

37. Penempatan restliting pada rok wanita dapat dibuat di.....

A. Sisi rok

B. Depan rok

C. Belakang rok

D. A, C,D benar

Ans: D

38. Meletakkan pola rok,untuk bagian belakang tempat restlitingnya kampuh yang harus di keluarkan adalah .......

A. 1 cm

B. 2 cm

C. 3 cm

D. 3-5 cm

Ans: C

39. Dalam menyiapkan bahan sebelum menggunting yang harus diperhatikan adalah.....

A. Arah serat

B. Kualitas dan kuantitas bahan

C. Warna bahan

D. Corak bahan

Ans: A

40. Langkah pertama yang dikerjakan pada saat menjahit rok suai adalah. . . .

A. Menjahit tengah muka

B. Menjahit sisi

C. Menjahit tengah belakang dan tutup Tarik

D. Menjahit ban pinggang rok

Ans: C